rst:0x1 (POWERON\_RESET),boot:0x13 (SPI\_FAST\_FLASH\_BOOT)

configsip: 0, SPIWP:0xee

clk\_drv:0x00,q\_drv:0x00,d\_drv:0x00,cs0\_drv:0x00,hd\_drv:0x00,wp\_drv:0x00

mode:DIO, clock div:1

load:0x3fff0030,len:1324

ho 0 tail 12 room 4

load:0x40078000,len:13508

load:0x40080400,len:3604

entry 0x400805f0

Serial Txd is on pin: 1

Serial Rxd is on pin: 3

00111111 = 63

11001111 = 207

11110011 = 243

11111100 = 252

11111111 = 255

00111111

11001111

11110011

11111100

11111111

00111111

11001111

11110011

11111100

11111111

001111111100111111110011111111001111111100111111110011111111001111111100111111110011111111001111111100111111110011111111

ets Jun 8 2016 00:22:57

rst:0x1 (POWERON\_RESET),boot:0x13 (SPI\_FAST\_FLASH\_BOOT)

configsip: 0, SPIWP:0xee

clk\_drv:0x00,q\_drv:0x00,d\_drv:0x00,cs0\_drv:0x00,hd\_drv:0x00,wp\_drv:0x00

mode:DIO, clock div:1

load:0x3fff0030,len:1324

ho 0 tail 12 room 4

load:0x40078000,len:13508

load:0x40080400,len:3604

entry 0x400805f0

Serial Txd is on pin: 1

Serial Rxd is on pin: 3

001271241272552552552552390012712412725525525525523900127124127255255255255239001271241272552552552552390012712412725525525525523900127124127255255255255239001271241272552552552552390012712412725525525525523900127124127255255255255239001271241272552552552552390012712412725525525525523900127124127255255255255239

1111000001